加油系统卡片结构

标签结构 卡类型AA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息区 | 4 | 车辆自编号  （8位）4B | 车牌号  （10位）5B | 1B | 启用标志 | 卡类型 | 09F609F6  (4B) |
| 信息区 | 5 | 车辆自编号  （8位） | 车牌号  （10位） | 1B | 启用标志 | 卡类型 | 09F609F6 |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | |

1. 自编号 00000001
2. 车牌号 123CG 3132334547
3. 启用标志：01
4. 卡类型：AA
5. 卡片检测位：09F609F6

OCX控件

IssueOilCard(const VARIANT FAR& strBusID, const VARIANT FAR& strBusNo, short iCardType, const VARIANT FAR& strOperId, const VARIANT FAR& strPass)

strBusID “00000001”

strBusNo “3132334547” 代表 车牌号 123CG

iCardType 1：加油标签； 2：加油员卡

strOperId “00000001”

strPass “11111111”

发卡成功返回1 否则返回0

加油员卡结构 卡类型BB

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息区 | 4 | 加油员号  （8位） | 密码  （8位） |  | 09F609F6 | | |
| 信息区  备份 | 5 | 加油员号  （8位） | 密码  （8位） |  | 09F609F6 | | |
|  | 6 |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 加油员号 00000001
2. 密码 12345678
3. 启用标志：01
4. 卡类型：BB
5. 卡片检测位：09F609F6